**3장 저수준 렌더링**

Version 2010.2.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **위치(page/line)** | **기존 내용** | **교정 내용** |
| 74/8 | 가진 표면 재질 k\_a가  | 가진 표면 재질 $k\_{a}$가 |
| 89/15 | 보간된 프레그먼트 색상과 알파를 Cf와 Af로, 텍스쳐 소스 색상과 알파를 Cs와 As로, 그리고 사용자가 제공한 상수 색상은 Cc와 Ac로 정의한다. | 보간된 프레그먼트 색상과 알파를 $C\_{f}$와 $A\_{f}$로, 텍스쳐 소스 색상과 알파를 $C\_{s}$와 $A\_{s}$로, 그리고 사용자가 제공한 상수 색상은 $C\_{c}$와 $A\_{c}$로 정의한다. |
| 106/20 | $$C=C\_{s}S+C\_{d}$$ | $$C=C\_{s}S+C\_{d}D$$ |
| 107/16 | $$f=(A\_{s}, 1-A\_{d})$$ | $$f=min⁡(A\_{s}, 1-A\_{d})$$ |

.